[image: image1.jpg]


[image: image2.png]
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Приложение 1. 
ДО 

Форинвест ООД 

(Бенефициент- наименование)

гр. Троян, ул. Стара планина 34, 

(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от11 март 2013 г. с предмет: 

“__________________________________________________________________________”
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	Количество

Бр.
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	Количество

Бр.
	Предлаган от изпълнителя гаранционен срок/ в месеци/

	1.
	Обувки с  противохлъзгащо се ходило– половинки - черни работни обувки половинки с олекотено композитно бомбе издържащо на удар 200 J, пластина от композитен материал, осигуряваща защитата на ходилото от пробождане – клас S3. Сигнални светлоотразителни кантове, подплатен език от естествена кожа, тип “мех” и омекотен кант на глезена и ахилеса.

Външна част - естествена хидрофобна кожа, устойчива на проникване и абсорбция на вода.

Подплата – „дишаща”, студо-, топло изолираща, антиалергична.

Стелка – анатомична, антистатична, подвижна. 

Табан  - бързосъхнещ.

Ходило – широко, полиуретанова смес с двойна плътност,  термоустойчиво, антистатично; Самопочистващо се оребряване на ходилото, с грайфери с височина по голяма от 2,5 мм. Грайферно оребряване против приплъзване. Степен на защита от приплъзване SRC= SRA+SRB. С антишок пета.

-Цвят - Черен;

-Модел - Мъжки и дамски 

-Номерация - размери от 35 до 48.

Маркирана с СЕ маркировка

Европейска Норма  БДС EN ISO 20345:2004/А1:2007, категория S3 SRC.

Изисквания към продукта:

1) Декларация за съответствие

2) Сертификат ЕС тип

3) Инструкция

4) Мостра 
	29  чифт
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга   
	
	

	2.
	Боти с противохлъзгащо се ходило – Боти високи тип кубинка с клас на защита S2 - черни, с метално бомбе от олекотена стомана издържащо на удар 200 J. Подплатен език. 
Лицева част – естествена кожа, устойчива на топлинни и механични въздействия и абразия,  вода и прах. 

Ходило от полиуретанова смес – противохлъзгащо, антистатично, термоустойчиво. Ходилото да е снабдено с антишок пета. 

Подплатата да е дишаща, антибактериална. Анатомична стелка от антибактериален и антистатичен материал.

 Размери № 36 – 47. 
EN 345
Изисквания към продукта:

1) Инструкция

2) Мостра


	29 чифта
	
	
	

	3.
	Противопрахова маска с допълнителни елементи за защита срещу твърди частици. 
Държач за противопрахова маска, трайно монтиран към поликарбонатен визор.

Да позволява подмяна на филтриращия елемент след замърсяването му. Маската да е снабдена с клапа за лесно издишане. Да  защитава  от твърди и течни частици. Филтриращият елемент да е изработен от  три пласта за максимална защита: Външен пласт от полипропилен – филтриращ едър дисперсен прах; междинен пласт и вътрешен пласт от полиестер, филтриращ най-фините частици.

Регулируеми ластични ленти (под и над ушите) за максимално прилепване на маската към лицето. Регулирането да се осъществява с заключващи се презрамки и закопчалка. Съответствие на стандарт EN 1827: 1999

Поликарбонатния визор да предпазва очите от попадане на пряко замърсяване. Рамката да позволява регулиране.

Противозамъгляващо и противонадраскващо покритие на поликарбонатния визор. 

Оптичен клас 1.

Съответствие на стандарт EN166:2001

EN 166.1.F.T

Изисквания към продукта:

1) Декларация за съответствие

2) Сертификат ЕС тип за цялото изделие

3) Инструкция

4) Мостра
	116 броя
	
	
	

	4.
	Антифони - Външните антифони да са с обръч от подсилена пластмаса, с подложка изработена от кожа. Подложката да обгръща обръча на антифоните и да може да се придвижва по него. Да могат да се носят и заедно с  каска „зад главата” като се използва мека лента. Да са  пълни с акустична пяна, меки с неалергични възглавнички. Теглото на антифоните трябва да бъде максимум 230 гр. което да не води до натоварване при употребата им. Да отговарят на SNR=28, H=33, M=25, L=17, EN352-1 или еквивалент
Маркирана с СЕ маркировка 

Европейска Норма  EN352-1 .2002

Изисквания към продукта:

1) Декларация за съответствие

2) Сертификат ЕС тип

3) Инструкция

4) Мостра


	28 броя
	
	
	

	5.
	Студозащитно облекло – полугащeризон с яке, капитон, с полиестeрна вата- цветни П/ПЕ 
Материал: лицев плат –хидрофобиран, самфооризиран, обработен против свиване – 220/240 гр/м² П/ПE,        подплата- вата ПЕ крепирана.

· Защита:

· ниска температура от +12 ºС до – 20 ºС;

· пръски вода и мокри повърхности;

· Експлоатационна характеристика:

· яке: цвят зелен с жълти или оранжеви детайли, с цип и допълнителен котон с лепенки или копчета. Яка права (нормална). Колан на якето – ластичен. Ръкавите да са свалящи се,  прикачени с цип. Сваляща се качулка.

· Полугащеризон: цвят зелен и жълти или оранжеви елементи , с цип отпред (до кръста) и копчета отстрани, с удължен гръб и платка до гърдите. Възможност да се регулират презрамките. Крачолите да имат колан за свиване. 

Размери по БДС
БДС EN 340
Изисквания към продукта:

1) Декларация за съответствие

2) Сертификат за плата

3) Инструкция

4) Мостра


	29 комплект
	
	
	

	6.
	Работни ръкавици от кожа за защита от механични въздействия на ръцете - ръкавици, с пет пръста,  двойна кожа на дланта, палеца и показалеца, гумиран маншет.  
Размери по БДС

Да отговарят на  EN 420, EN 388

Изисквания към продукта:

1) Декларация за съответствие

2) Инструкция

3) Мостра
	312 чифт
	
	
	

	7.
	Работни ръкавици - с подплата, топлозащитни, за защита от механични въздействия на ръцете  - Ръкавици, с трудногорими  конци от Kevlar или еквивалент и уплътнителен ръб. Изцяло подплатени, топлозащитни, маншет с подплата от текстил осигуряващ защита от топлина .

Размери по БДС

Маркирана с СЕ маркировка

Европейска Норма  EN 388  с клас на защита 4133EN 407 с клас на защита 41XXX

Изисквания към продукта:

1) Декларация за съответствие

2) Инструкция

3) Мостра


	156 Чифта
	
	
	

	8.
	Предпазна Каска. Да отговарят на EN397. Каската да е с текстилна околожка, обхващаща тила. Коригиране с винт. Да има улеи за антифони, щитове и др. Да има възможност за носене със защитни очила, монтирани към каската. Електрозащитна до 1000V, със сертификат за EN 50365 Абсорбиращ потта начелник, Възможност за окомплектоване с подбрадник.

Размери по БДС

EN 397 , EN 50365 CE. 

1) Декларация за съответствие

2) Сертификат ЕС тип

3) Инструкция

4) Мостра

	3 броя
	
	
	

	9.
	Дилектрични ръкавици до 100V – да са  произведени от естествен латекс . С анатомична форма . Да има защита от напрежение минимум до 100 V. Да се предлагат по размери 9,10 и 11 . Да има доклад от производителя за проведен тест. Да са устойчиви на масло, ниски температури и озон.

ЕN 60903:2006 CLASS 00 CATEGORY RC

1) Декларация за съответствие

2) Сертификат ЕС тип

3) Инструкция

4) Мостра

	1 чифт
	
	
	

	10.
	Диелектрични боти –  Диелектрични боти до 20кV . Да могат да се поставят върху други обувки . Да са произведени от естествен каучук .

Ток на отечка от 4.0 MA при тест от производителя с 20 KV. Размери по БДС

1) Декларация за съответствие

2) Инструкция

3) Мостра


	1 чифт
	
	
	

	11.
	Защитна каска с предпазен шлем (за работник обработка на  трупи) -. Да отговарят на EN397. Каската да е с текстилна околожка, обхващаща тила. Коригиране с винт. Да има улеи за антифони, щитове и др. Да има възможност за носене със защитни очила, монтирани към каската. Електрозащитна до 1000V, със сертификат за EN 50365 Абсорбиращ потта начелник, Възможност за окомплектоване с подбрадник. 

EN 397 , EN 50365 CE. 

Поликарбонатен прозрачен визор с дебелина от 1.5 мм и адаптер с възможност за поставяне на каската. Максимална дължина на визора 20 см. Адаптера да позволява махане и сваляне на визора и повдигане на предпазния поликарбонатен визор над главата при необходимост.  Маркирана с СЕ маркировка 

Размери по БДС

Европейска Норма  EN 397 , EN 50365 CE
Изисквания към продукта:

1) Декларация за съответствие

2) Инструкция

3) Мостра


	4  броя
	
	
	


2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество

Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)  
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Обща стойност
	


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение:......... /в календарни дни/
4. Валидност на офертата:........... /в месеци/
5. Начин на плащане:............

6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
8.1 изреждат се всички приложения към оферта 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

                    (име и фамилия)
___________________________________________

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
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